**Montážní svorka s čepem 5/8“ a 1/4 palcovým závitem**

Spolehlivý a pohodlný "C" klip je ve studiu nenahraditelný.
Čep má 16 mm průměr a konec čepu je zakončen s 1/4 palcovým foto závitem a ochrannými vrstvami , které nepoškozují povrch, ke kterému jsou připevněny.

Je ideální, mimo jiné pro montáž a osvětlení pozadí, stabilizaci stínu bez stínu a osvětlení ze spoda fotografického stolu, montáž malé lampy na neobvyklé místo - použití tohoto držáku je univerzální!
Spona je vyrobena z vysoce kvalitního černěného hliníku , díky čemuž je velmi trvanlivá a estetická.

**Specifikace:**

* Hladké seřízení svorky
* Rychlá a snadná aplikace
* Gumové víčko pro ochranu povrchu před poškrábáním
* Vysoká kvalita použitých materiálů
* Záruka 24 měsíců